**Список работ по бане.**

В стоимость работ – входит полный комплекс работ по обустройству 2-х этажной бани **«под ключ»**.

А именно, наряду с обязательными технологическими операциями, обустройством внутренних перегородок:

1. Внешняя отделка:

- зашкуривание по-необходимости и покраска в 2 слоя (за исключением бревен);

- пробивка с 2-х сторон паклей и наружное оформление канатом;

- установка и покраска ограждения;

- установка бетонной лестницы с перилами;

- установка внешнего водоразборного узла.

2. Землянные работы:

- прокладка трубы от колодца (с установкой обратного клапана) до водозабора в бане;

- устройство дреннажного слива глубинной 1,5м из покрышек или бетонных колец;

3. Пол:

- во всех помещениях 1-го этажа (кроме веранды) делается полный пирог с утеплением, гидро- и пароизоляцией.

4. Потолок:

- во всех помещениях 1-го этажа (кроме веранды) делается утепление.

5. Туалет:

- наладка двери;

- укрепление досками ямы;

- конопатка и обшивка стен и потолка вагонкой;

- полная покраска в 2 слоя;

6. Прихожая:

- полы - плитка;

- устройство лестницы на 2-й этаж с обустройством зимнего люка;

- выкладка кирпичом стены с парилкой.

7. Предбанник:

- полы плитка;

- теплый пол;

- выкладка кирпичной стены с парилкой;

- обшивка стен и потолка вагонкой;

- полная покраска в 2 слоя;

- установка двери с прихожей

8. Душевая:

- полы плитка;

- теплый пол;

- устройство короба для водной станции, разводка труб, устройство слива с зимним замком;

- установка душевой кабинки;

- устройство «ведра»;

- обшивка стен и потолка влагостойкими панелями;

- установка дверей с предбанником и парной

9. Парная:

- установка печи и вывод кирпичной трубы на конек с устройством расшивки в местах прохода через перекрытия и штукатуркой, установка защиты трубы;

- устройство трапа на пол;

- обшивка стен и потолка липой с обустройством необходимого пирога;

- установка полог;

- полная покраска в 2 слоя

10. Второй этаж:

- установка двери;

- настил полов;

- обшивка стен и потолка вагонкой с обустройством антресолей с дверями;

- полная покраска в 2 слоя;

- тип «холодный»

-