д. Дор, снт Дор, Раменский район

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Характеристики** | **Фасад** | **Левая сторона (соседи)** | **Правая сторона (соседи)** | **Задний фасад** |
| **Параметры забора:** | Длина забора – 32 метра  Высота забора – 1,8 метра | Длина забора – 33 метра  Высота забора – 1,8 метра | Длина забора – 28 метра  **Высота забора – 1,9 метра** | Длина забора – 29 метра  **Высота забора – 1,5 метра** |
| **Каркас забора:** | Сечение столбов – 60\*60 мм  Заглубление столба – 1,5 метра  Толщина столбов – 2 мм  Шаг столбов – 2,5 метра  Количество лаг – 2  Утрамбовка столбов гравием - Да | Сечение столбов – 60\*60 мм  Заглубление столба – 1,5 метра  Толщина столбов – 2 мм  Шаг столбов – 2,5 метра  Количество лаг – 2  Утрамбовка столбов гравием - Да | **Не требуется – монтаж на каркас имеющегося забора (фото прилагается).** | Сечение столбов – 60\*30 мм  Рядов арматуры - 2 |
| **Покрытие каркаса:** | Краска - HAMMERITE HAMMERED  молотковая эмаль по ржавчине, серебристо-серая | **Грунтовка светло-серая** | **Не требуется – монтаж на каркас имеющегося забора (фото прилагается).** | **Грунтовка черная** |
| **Наполнение:** | Профнастил  Волна – GL-20  Тип покрытия – Satin  Толщина листа – 0.5 мм  Крепление листа - Саморезы RAL  Сторона покраски – A  Цвет покрытия – RAL 7024  Декоративная планка - да | Профнастил  Волна – GL-20  **Тип покрытия – Односторонний полиэстер**  **Толщина листа – 0.4 мм**  Крепление листа - Саморезы RAL  **Сторона покраски – A (монтаж внутрь участка)**  **Цвет покрытия – RAL 7004**  **Декоративная планка - нет** | Профнастил  Волна – GL-20  **Тип покрытия – Односторонний полиэстер**  **Толщина листа – 0.4 мм**  Крепление листа - Саморезы RAL  **Сторона покраски – A (монтаж внутрь участка)**  **Цвет покрытия – RAL 7004**  **Декоративная планка - нет** | Сетка-рабица  Цвет - черный |
| **Количество ворот: 1** | Тип – откатные  Размеры - 4500х1800 мм  Механизация - роликовая система (без автоматики)  Наполнение – Да  Фундамент – свайный  T-профиль | - | - | - |
| **Количество калиток: 1** | Тип каркаса калитки – Стандарт  Сечение столбов – 80\*80 мм  Столбов у калитки – 2  Открытие калитки – Внутрь  Сторона открытия – Левая  Наличие стяжки – Да  Доп. Укрепления:  укосина/откос – Да/Да | - | - | Сечение столбов – 60\*40 мм  Столбов у калитки – 2  Открытие калитки – Наружу |

**Фото имеющегося забора (правая сторона)**

