д. Дор, снт Дор, Раменский район

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Характеристики** | **Фасад** | **Левая сторона (соседи)** | **Правая сторона (соседи)** | **Задний фасад** |
| **Параметры забора:** | Длина забора – 32 метраВысота забора – 1,8 метра | Длина забора – 33 метраВысота забора – 1,8 метра | Длина забора – 28 метра**Высота забора – 1,9 метра** | Длина забора – 29 метра**Высота забора – 1,5 метра** |
| **Каркас забора:** | Сечение столбов – 60\*60 мм Заглубление столба – 1,5 метраТолщина столбов – 2 ммШаг столбов – 2,5 метраКоличество лаг – 2Утрамбовка столбов гравием - Да | Сечение столбов – 60\*60 мм Заглубление столба – 1,5 метраТолщина столбов – 2 ммШаг столбов – 2,5 метраКоличество лаг – 2Утрамбовка столбов гравием - Да | **Не требуется – монтаж на каркас имеющегося забора (фото прилагается).** | Сечение столбов – 60\*30 мм Рядов арматуры - 2 |
| **Покрытие каркаса:** | Краска - HAMMERITE HAMMEREDмолотковая эмаль по ржавчине, серебристо-серая | **Грунтовка светло-серая** | **Не требуется – монтаж на каркас имеющегося забора (фото прилагается).** | **Грунтовка черная** |
| **Наполнение:** | ПрофнастилВолна – GL-20Тип покрытия – SatinТолщина листа – 0.5 ммКрепление листа - Саморезы RALСторона покраски – AЦвет покрытия – RAL 7024Декоративная планка - да | ПрофнастилВолна – GL-20**Тип покрытия – Односторонний полиэстер****Толщина листа – 0.4 мм**Крепление листа - Саморезы RAL**Сторона покраски – A (монтаж внутрь участка)****Цвет покрытия – RAL 7004****Декоративная планка - нет** | ПрофнастилВолна – GL-20**Тип покрытия – Односторонний полиэстер****Толщина листа – 0.4 мм**Крепление листа - Саморезы RAL**Сторона покраски – A (монтаж внутрь участка)****Цвет покрытия – RAL 7004****Декоративная планка - нет** | Сетка-рабицаЦвет - черный |
| **Количество ворот: 1** | Тип – откатныеРазмеры - 4500х1800 мм Механизация - роликовая система (без автоматики)Наполнение – ДаФундамент – свайныйT-профиль | - | - | - |
| **Количество калиток: 1** | Тип каркаса калитки – СтандартСечение столбов – 80\*80 ммСтолбов у калитки – 2Открытие калитки – ВнутрьСторона открытия – ЛеваяНаличие стяжки – ДаДоп. Укрепления:укосина/откос – Да/Да | - | - | Сечение столбов – 60\*40 ммСтолбов у калитки – 2Открытие калитки – Наружу |

**Фото имеющегося забора (правая сторона)**

