|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед.изм | Количество | Расценка,руб. | Сумма, руб. |
| Перегородки (внутренняя грань наружных стен) |   |   |   |   |
| 90 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663): одним слоем с дверным проемом СМЛ панели | м2 | 6008,55 | 200 | 1 201 710 |
| Деревянные двери |   |   |   |   |
| 272 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 ( Двери МДФ 131 шт) | м2 | 279,8 |   |   |
|   | шт | 131 | 1 200 | 131 000 |
|  Раздел 12. Полы (КР л. 25-28) |  |  |   |   |
| 285 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | м2 | 309,14 | 275 | 84 975 |
| 300 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 3732 | 400 | 1 306 200 |
|   | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | м2 | 102 | 400 | 40 800 |
| 421 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | м | 3562,12 | 75 | 267 150 |
| Раздел 13. Отделочные работы. |   |   |   |   |
| Потолки |   |   |   |   |
| 422 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 186,4 | 150 | 27 960 |
| 431 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: Файерборд | м2 | 1953,11 | 200 | 390 622 |
| 435 | Устройство: потолков реечных алюминиевых | м2 | 150,83 | 200 | 30 166 |
| 438 | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 213) (П 231, прим.) | м2 | 1745,08 | 200 | 349 016 |
|  Стены |   |   |   |   |   |
| 451 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 6993,89 | 50 | 349 695 |
| 453 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 2544,76 | 300 | 636 190 |
| 467 | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 213) (Обшивка воздуховодов и стояков) | м2 | 2412 | 200 | 482 400 |
| 469 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску со сплошной шпатлевкой | м2 | 2412 | 100 | 180 900 |