Приложение №1 к договору №11/06-2020 от 11 июня 2020 года



|  |  |
| --- | --- |
| ***Спецификация (открытая 3м шириной и закрытая 2м шириной террасы)*** | |
| **Фундамент** | Винтовые сваи (СВС 89-2500). Оголовник 150х150 мм. - 12шт. |
| **Основание террасы** | Обвязка выполняется из бруса 150х100 **в один ряд**. Обвязка крепится к оголовкам винтовых свай на глухари 8х120, по два на каждую сваю. Между обвязкой и фундаментом прокладывается рубероид, обрабатывается антисептиком . |
| **Пол** | Открытая терраса – доска пола палубная 30 мм  Закрытая терраса – доска пола шпунтованная 36 мм |
| **Стены закрытой террасы каркасные** | Стойки каркаса выполняются из доски **40х140мм,склеенные между собой,** шаг между стоек не более **2000мм**.  Силовые узлы каркаса собираются на гвозди 100-150мм. |
| **Столбы открытой террасы** | столбы из доски склеенной между собой на клей **45х140мм,** шаг между стоек не более **2000мм**, без утепления. |
| **Утепление закрытой террасы** | пол первого этажа, пол терраса – Мин изоляция Кнауф (плита) TS 037 50\*610\*1250мм- **150мм;** |
| **Внешняя отделка стен** | нет |
| **Внутренняя отделка закрытой террасы** | нет |
| **Высота потолка** | Потолок подшивается вагонкой камерной сушки ВС 90х12 камерной сушки ВС по пароизоляционной мембране. Высота помещений 1-го этажа – **2,50 метра.** |
| **Мансарда/2-й этаж (если есть)** | **НЕТ** |
| **Крыша дома** | Односкатная |
| **Стропильная система** | Выполняется из доски 40х150мм, шаг не более 600мм.  Под кровлю настилается гидроизоляция «Технохаут ». Поверх гидроизоляции вдоль стропильных ног выполняется контр обрешётка из бруска 25х50мм с шагом не более 600мм. Обрешетка кровли из доски 25х100мм, не сплошная, с шагом по центрам 250 мм, ОСП 9мм. Кровля Мягкая черепица Шинглас Чешуя (коричневый) |
| **Межэтажное перекрытие** | **нет** |
| **Свесы и карнизы крыши** | Доска сухая строганная 25х95 |
| **Окна ПВХ в пол** | ПВХ кбе 70 мм, двойное остекление:  2000х2000-3 шт  1700х2000-2шт  Дверь балконная 800х2000 – 1 шт |
| **Двери** | Входная дверь ПВХ – 1 шт.(900х2000) |
| **Лестница** | НЕТ |
| **Крыльцо (2шт)** | 3 ступеньки без балясин и поручня |
| **Балясины** | Выполнены из доски 90х45 в виде крестиков как на рисунке |