**Добрый день.**

**Подскажите пожалуйста, сколько у Вас стоит отделать и утеплить частный дом?**

**Дом:**

1. 2-х этажный, 10,5мх8,7м. высота 5,84м. (дом проверен замерщиком)
2. дом прямоугольной формы, брусовой, брус 200х150, толщина стены 150, окна установлены с подоконниками.
3. дом находится по адресу: Московская область, Раменский район, около деревни Костино (от города Бронницы  до дома 22км.), ДНТ « Мечта»
4. свет, вода есть, проживание бригады возможно (обговаривается)
5. есть часть строительных лесов, необходимо их сборка
6. есть часть строительных материалов (остатки после утепления дома внутри): 26 упаковок (8 плит) Технониколь роклайт 1200х600х50, брусок 50х50х3000мм. — 56 штук.

**Необходимо произвести следующие работы:**

1. ***Произвести монтаж фасадных панелей:*** Grand Line Я-Фасад Крымский сланец Песок.
2. ***Произвести утепление дома снаружи в 2 слоя с перекрытием стыков:*** Утеплитель Технониколь Роклайт 1200х600х50мм (5,76 м2, 0,288 м3) уп / 8плит или аналогом Rockwool (Роквул) ЛАЙТ БАТТС Скандик 50 мм.
3. ***Произвести монтаж деревянной обрешетки (по деревянному дому) для утеплителя в два слоя:*** строганный, сухой брусок 50\*50\*3000
4. ***Произвести монтаж ветро-влогоизоляции:*** Гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая трехслойная мембрана Изоспан AМ
5. ***Произвести монтаж обрешетки для фасадных панелей Grand Line Я-Фасад Крымский сланец Песок:*** Доска строганая камерной сушки 20\*70\*3000 мм
6. ***Произвести подшивку софитами подбоев крыши (подбой около 75см.) с отделкой лобовой доской:*** Софиты Гранд Лайн или Альта Профиль (белые)
7. ***Произвести установку водосточной системы крыши с 4 сливами*:** ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА АЛЬТА-ПРОФИЛЬ ЭЛИТ (КОРИЧНЕВЫЙ)
8. ***Отделка оконных проемов по деревянному основанию:*** металлический объемный профиль (ширина 100мм.) коричневый
9. ***Отделка оконных проемов:*** отливы, коричневые
10. ***Отделка углов дома:*** металлический профиль (ширина 200мм.), коричневый
11. ***Установить отливы по фундаменту:*** металлический, коричневый.

**Возможные дополнительные работы (по договоренности):**

* 1. Монтаж фасадных панелей, отделка оконных проемов, отделка углов, установка отливов, установка водосточной системы на ВЕРАНДЕ
  2. Монтаж фасадных пенелей на ЦОКОЛЬ дома (цоколь бетон+кирпич, высота 0,75-0,80м.)

***Предварительные мои расчеты:***

1. Площадь всех окон в доме (без веранды) – 19,21 м2
2. Периметр всех окон в доме – 62,56 п\м.
3. Длинна оконных нижних отливов – 15,37 п\м.
4. Периметр окон без нижних отливов – 47,19 п\м.
5. Периметр карнизных свесов – 43,86 п\м.
6. Площадь веранды и крыши веранды (утепление и отделка не требуется) – 23,78 м2
7. Площадь стен дома – 223,42 м2
8. Площадь стен дома после утепления: 230м2
9. Площадь стен дома после утепления для установки панелей - 187м2
10. Площадь стен дома под отделку стеновыми панелями и утепление – 180,43 м2
11. Площадь (примерная) карнизных свесов – 0,55м.х 43,86=24,12 м2
12. Периметр наружних углов дома – 23,36п\м.
13. Площадь веранды под сайдинг – 17,6м2

Интересует:

1. Смета материалов и стоимость работ?
2. Сроки исполнения?
3. Оплата?
4. Гарантия?
5. Договор?
6. Выезд замерщика?

Спасибо.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |











