Список работ и материалов:

Работы

1. Утепление фронтонов и обшивка гипсокартоном (ширина 5,75 м, высота 3,7 м), Окно 1,2 х 1,2 м – 1 фронтон.
2. Утепление фронтонов и обшивка гипсокартоном (ширина 9,0 м, высота 3,7 м), Окна 1,2 х 1,0 м (два окна) – 2 фронтона.
3. Утепление скатов и обшивка гипсокартоном (5 х 5 м – 2 ската, 10 х 6 м – 1 скат, 6 х 2 – 2 ската, 1 х 2 – 2 ската, 4 х 2 м – 1 скат).
4. Возведение внутренних стен из гипсокартона – длины по чертежу.
5. Возведение потолка из гипсокартона – высота в чистоте – 2,6 м, площадь – 36 м2, устройство закладных для освещения.
6. Обрешетка под окна второго этажа.
7. Установка окон второго этажа.
8. Дверные проемы под 6 дверей: 5 дверей 0,8 м х 1,9 м; 1 дверь – 0,6 м х 1,9 м.
9. Пропитка всех деревянных конструкций антисептиком.
10. Прокладка канализационных труб между 1-м и 2-м этажом, вывод вентиляционной трубы из туалета через кровлю.
11. Разводка труб отопления второго этажа.
12. Восстановление обшивки имитация бруса снаружи второго этажа.

Материалы

Пароизоляция тип А (для фронтонов)

Доска 150 х 25 х 6 м (обрешетка фронтонов, шаг 60 см)

Утеплитель (рулон) 150 х 1220 х 5 м (фронтоны и скаты)

Пароизоляция тип В

Утеплитель (плиты) 100 х 1220 х 600 (стены внутренние и потолок)

Брус 50 х 50 х 6 м (обрешетка дверей и окон)

Пропитка антисептик

Гипсокартон ГВЛ 12,5 (стены наружные, перегородки)

Гипсокартон ГКЛВ 9,5 (потолок)

Скобы для степлера

Шурупы 3,5 х 35 мм

Шурупы для имитации бруса

Крепеж – какой еще нужен - ?

Профиль потолочный

Профиль стоечный

Профиль направляющий

Кабель есть

Гофра

Канализационная труба 110 мм

Трубы и фитинги для отопления

Пена монтажная и монтажные пластины (для окон)

Нужно проверить и дополнить список материалов и расчет количества, исходя из списка работ.

Оценить стоимость работ и время работы.