**Техническое задание на выполнение работ по оборудованию въезда на земельный участок через дренажную канаву**

Адрес объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Ройка»,

Координаты на карте: 60°18'44"N 30°20'42.59"E

1. Оборудовать въезд на участок с укладкой дренажной трубы, бетонированием боковых стенок и засыпкой щебнем проезда. Ширина заезда – 6 м.
2. Диаметр дренажной трубы должен быть не менее 500 мм.
3. Боковые стенки въезда в местах примыкания к дороге должны быть выполнены под углом (для обеспечения удобства заезда машин).
4. Предложить возможные варианты устройства въезда через дренажную канаву.
5. Подготовить коммерческое предложение (составить смету).