**Техническое задание на выполнение работ по оборудованию заборов на земельном участке**

Адрес объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Ройка»,

Координаты на карте: 60°18'44"N 30°20'42.59"E

1. Установить забор из профнастила между участками №94 и №95 (длина 38 м, высота 2 м) в соответствии с приложенной схемой. Со стороны участка №94 забор должен быть окрашен **в коричневый цвет RAL 050320 или аналог**, со стороны участка №95 забор должен быть окрашен в **серый цвет RAL 7024**.
2. Установить вдоль сточной канавы забор из штакетника в шахматном порядке c пролётом для откатных ворот и калитки (высота забора – 2 м; общая длина – 28 м, из них на ворота – 4 м, на отдельную калитку – 1 м). Забор должен быть окрашен в **серый цвет RAL 7024**.
3. Оборудовать откатные ворота с автоматическим приводом шириной 4 м и отдельную распашную калитку шириной 1 м (**цвет RAL 7024**).
4. В заборах использовать опорные стойки с винтовым наконечником. Необходимо учесть, что на участке глубокий слой торфа. При монтаже забора защитить опорные стойки термоусадочной полимерной плёнкой, затвердевающей при нагревании (в местах входа стоек в грунт, с учётом последующей подсыпки участка слоем песка 300-500 мм).
5. В заборе, расположенном вдоль сточной канавы, в зоне расположения септика предусмотреть открываемую заслонку для прокладки шланга ассенизаторской машины (рассмотреть возможность устройства заслонки в зазоре между листами профнастила и грунта).
6. Подготовить коммерческое предложение (составить смету).