|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Работы** | **Ед. изм** | **Кол-во** |
| **Болкон** | |  |  |
| 1 | Монтаж террасной доски (крепление саморезами в лоб) | м2 | **8,7** |
| 2 | Замена/дополнение лаг | м2 | **8,7** |
| **Перегородки новые 2 этаж** | |  |  |
| 3 | Монтаж каркасных стен - перегородок. | м2 | **41,79** |
| 4 | Монтаж теплоизоляции между стоек, и пароизоляции с 2х сторон | м2 | **41,8** |
| 5 | Монтаж гипсокартона (в два слоя) | м2 | **83,6** |
| **Перекрытия чердачные** | |  |  |
| 6 | Монтаж деревянных лаг крепление к стропилам и доп опоры | м2 | **23,1** |
| 7 | Монтаж теплоизоляции между лаг, и пароизоляции с 2х сторон | м2 | **23,1** |
| 8 | Монтаж гипсокартона на потолок (в один слой) | м2 | **23,1** |
| 9 | Монтаж фанеры на пол (в один слой) | м2 | **23,1** |
| 10 | Монтаж шаговой обрешетки на пол | м2 | **23,1** |
| 11 | Монтаж шаговой обрешетки на потолок | м2 | **23,1** |
| **Второй этаж окраска** | |  |  |
| 12 | Монтаж каната (меж венцов, на гвозди) | м2 | **117,028** |
| 13 | Подготовка поверхности (шпаклёвка шлифовка) | м2 | **117,028** |
| 14 | Установка готовых наличников (предоставляет заказчик) | м.пог. | **По факту** |
| 15 | Покраска маслами, бейтсами, морилками(лессирующими составами) 1 слой | м2 | **117,028** |
| 16 | Покраска маслами, бейтсами, морилками(лессирующими составами) 1 слой | м2 | **117,028** |
| **Второй этаж полы** | |  |  |
| 17 | Монтаж фанеры на пол (в один слой) | м2 | **4,4** |
| 18 | Устройство стяжки под кафель с армированием по плёнке | м2 | **21,75** |
| 19 | Укладка кафельной плитки на пол (на готовое основание) с затиркой | м2 | **21,75** |
| 20 | Укладка ламината на подложку без проклейки стыков (на подготовленное основание) | м2 | **45,94** |
| 21 | Монтаж резных принтусов | м пог | **56,55** |
| 22 | Окраска плинтуса | м пог | **56,55** |
| **Второй этаж стены в сан узле** | |  |  |
| 23 | Монтаж кафеля мозаики с полками на подготовленное основание(расчёт по площади стены) | м2 | **6,25** |
| 24 | Монтаж кафеля на стены на подготовленное основание | м2 | **12,8** |
| **Общие работы второй этаж** | |  |  |
| 25 | Установка дверей (простые петли, врезка замка) | шт. | **3** |
| 26 | Монтаж короба вокруг трубы дымохода с вент решетками (Короб из гипрочных профилей, монтаж гипсокартона в 2 слоя, установка 4-х вент решеток 2 сверху 2 с низу) | Компл | **1** |
| 27 | Монтаж забежной лестницы на 3 этаж | Компл. | **1** |
| 28 | Утепление прострнства меджу стропилой и фронтоном  (базальтовым утеплителем, без герметика) | м.пог. | **22** |
| 29 | Демонтаж горизонтальных ригелей из межстропильного расстояния | шт. | **3** |
| 30 | Установка горизонтальных ригелей в межстропильное расстояние | шт. | **3** |
| 31 | Установка утепления и штатной пароизоляции откосов мансардного окна (без чистовой отделки откосов) | шт. | **3** |