
Техническое задание на внешнюю и внутреннюю отделку бани.

Описание объекта строительства.

Сруб бани собран в марте 2019г и расположен в Ленинградской области Всеволожском р-не Куйвозевское поселение (ТСН Лесное озеро). На участке имеется вагончик с четырьмя спальными местами, есть электричество, вода, туалет.



Расположение сруба.

Генеральные размеры сруба 5х4м.



Сруб из полулафета с выносом под веранду 2м имеет мансарду.



Вид предбанника со стороны входной двери

Высота сруба 2,6м, диаметр бревна от 22 до 28см, рубка угла в лапу. Сруб установлен на свайный фундамент, сваи 150х150 с разбивкой по осям 4,1х5,1+2,1м. Обвязочной брус 150х250мм. Потолочные и половые лаги – протёсанное бревно.



Стропильная система – доска 50х150мм, обрешётка - доска 150х20мм с шагом 400мм.

Стойки и распорки из бруса 100х100мм.



Необходимые работы




1. Установка крыши из металлочерепицы
   1. Демонтаж рубероида
   2. Монтаж гидроизоляции
   3. Установка контробрешетки
   4. Монтаж металлочерепицы
   5. Подшив карнизов
   6. Установка водосливной системы
2. Зашивка фронтонов
   1. Установка каркасов под окна (одно окно с двух сторон)
   2. Установка окон
   3. Установка ветро-гидрозащиты
   4. Установка контробрешотки
   5. Зашивка фронтонов снаружи вагонкой
   6. Монтаж утеплителя (базальтовая вата) – толщина 100мм
   7. Монтаж пароизоляции
   8. Зашивка фронтонов внутри вагонкой.
3. Монтаж стен и потолка
   1. Установка ветро-гидрозащиты
   2. Монтаж утеплителя (базальтовая вата) – толщина 100мм
   3. Монтаж пароизоляции
   4. Зашивка фронтонов внутри вагонкой.
   5. Предусмотреть вход в зашитую часть в стенах и в потолке.
4. Установка каркасной перегородки на мансардном этаже в плоскости оси «Е» с установкой двери.
5. Монтаж пола мансардного этажа из шпунтовой доски
6. Конопатка наружных стыков бревен
7. Шлифовка бревен: снаружи и внутри бани
8. Покрытие бревен снаружи и внутри антисептиком
9. Установка входной металлической двери
10. Монтаж окон первого этажа (всего 4 штуки)
11. Внутренняя отделка комнаты отдыха:
    1. Монтаж потолка вагонкой
    2. Монтаж пола первого этажа (снизу-вверх):
       1. Черновой пол
       2. Монтаж ветро-гидрозащиты
       3. Монтаж утеплителя (базальтовая вата)
       4. Монтаж пароизоляции
       5. Монтаж пола из шпунта
12. Внутренняя отделка помывочной:
    1. Монтаж не проливного пола из керамической плитки с устройством трапа в зоне душа.
    2. Укладка плитки на стенах в зоне душа.
    3. Монтаж потолка вагонкой.
    4. Устройство двери.
13. Устройство внутренней отделки в парной:
    1. Монтаж не проливного пола из керамической плитки с устройством трапа
    2. Монтаж алюминиевой изоляции
    3. Обивка вагонкой (осина) стен
    4. Зашивка потолка вагонкой
    5. Устройство полок
    6. Монтаж двери.
    7. Монтаж печи с устройством кирпичного экрана и выводом трубы на крышу
14. Установка крыльца
15. Обустройство веранды
16. Закупка и доставка строительного материала производится исполнителем при согласовании с заказчиком.

Необходимо определить

1) Стоимость работ и строительных материалов.

2) Время начала работ и их продолжительность.

Буду признателен за корректировку по составу работ или по обустройству бани.



Разрез поперек.



Разрез вдоль