**Добрый день!**

Компания ДубльДом ищет поставщика качественного сухого строганного пиломатериала на производства в Москве. Общий объём 1000-1200м3 в год.

ДубльДом активно развивается в Москве. С момента основания в 2013 году построено уже больше 100 домов и открыты производства в Москве, Казани, Воронеже и т.д.. Для бесперебойной работы мы ищем производителя качественного пиломатериала.

**Обязательные требования:**

**1. Постоянно высокое качество пиломатериала**, выполнение требований по сортности, типоразмерам, влажности и качеству поверхности.

**2. Влажность**

Конструкционная доска: 12 +/- 2%

Отделочная доска (половая доска, имитация бруса, 20х195): 10 +/- 2%

**3. Отклонения от размеров** для конструкционной доски: ширина - 1мм, толщина -0,5 мм, длина 6010 или больше

**4. Доставка производителем до производства.**

**5. Предоплата не более 50%**

**6. Возврат материала** поставщику в случае его несоответствия ранее оговоренным требованиям ( с компенсацией расходов на погрузку-разгрузку).

**7. Типоразмеры,ориентировочное количество ( в месяц):**

доска сухая строганая **45х145х6000 - 20 м3**

доска сухая строганая **45х195х6000 – 70 м3**

доска сухая строганая **30х140х6000 – 20 м3**

доска сухая строганая **20х195х6000 – 100 м3**

доска пола **36х110х6000 – 30 м3**

имитация бруса **20х140х6000 – 43 м3**

**8. Порода древесины – сосна/ель**

**9. Поставка:** фурами по 43-45 м3 с разным ассортиментом. В среднем 3 фуры на производство раз в месяц. Но как показывает практика, один поставщик нормально справляется, только с 2-3 позициями. Далее по объёмам и позициям готов вести диалог по средствам связи.

**10. Упаковка в плёнку** - по желанию поставщика.

**11. Форма оплаты** - безналичная без НДС

**12. Сорт древесины:**

Конструкционная доска для каркаса – сорт АВ

Отделочная доска – сорт А

**Отделочная доска (половая доска, имитация бруса, 20х195) – сорт А, влажность 10 +/- 2%**

**Конструкционная доска ( 45х145, 45х195, 30х140 ) – сорт АВ, влажность влажность 12 +/- 2%.**

**Пороки древесины и дефекты обработки по сортам указаны в таблице:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пороки | Сорт А | Сорт В |
| Сучки | Недопустимы: выпавшие, мертвые, табачные сучки.Допускаются: здоровые, сросшиеся сучки без ограничений, сколы на сучках со стороны гребня, невидимые при сборке, сколы на сучках со стороны паза на нижней кромке. | Недопустимы: выпавшие сучки на пласти, табачные.Допускаются:до 20 мм не сросшиеся, выпавшие до 20 мм на кромках не видимые при сборке, выпавшие до 5 мм на кромках видимые при сборке. |
| Трещины | Допускается:торцевые длиной до величины ширины и микротрещины. | Допускаются:до 300 мм, в направлении волокон, торцевые. |
| Сердцевина | Не допускается. | Допускается легкая трубчатая длиной не более половины доски у максимум 20% досок в пакете. |
| Креневая древесина | Не допускается. | Допускается,если не повлияет на сборку. |
| Смоляные кармашки | Не допускается. | Допускаются:до 5 мм, 1 шт. 1м длины. |
| Засмоленные участки у сосны | Допускаются:слегка засмоленные участки у 10% досок. | Допускаются |
| Прорость | Не допускается. | Допускается: до 10 мм ширина, 100 мм длина. |
| Поражение насекомыми | Не допускается | Допускается:3 шт. на длину доски у 5% досок. |
| Гниль | Не допускается | Не допускается |
| Ненадлежащие окраски | Не допускается | Допускаются:полосы розовые и синие выцветшие, синева не допускается. |
| Обработка | Не допускается: обзолДопускается:незначительные дефекты строжки, в т.ч. шероховатость (Rm(max) 120-150мкм.) и мелкие вырывы на кромке в зоне сучков. | Не допускается: обзолДопускаются:дефекты строжки, не влияющие на сборку, шероховатость (Rm(max) 120-300мкм.) |

**+7(968)3941604 (Алексей)**