1. Деформация деревянных панелей с внутренней стороны –заменить
2. Частично отклеена пластиковая обналичка внутренних дверей - восстановить
3. Частично треснута, частично отклеена обналичка пластиковых окон проемов – заменить и восстановить
4. На металлическом каркасе здания с наружной стороны по нижней части выступила ржавчина (отслоение краски) – очистить и подкрасить
5. Не зафиксированы стыки линолеума, закрытые порогом - зафиксировать
6. Частично не зафиксирован плинтус - зафиксировать
7. Испорчен порог МДФ при входе в комнату охраны - заменить