**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Размер | 3 х 4 м |  |
| Высота | 2,5 м |  |
| Форма | Прямоугольная |  |
| Фундамент | Свайный |  |
| Лаговая система | Без лаг |  |
| Стеновой комплект | Видимые несущие стойки из клееного бруса сечением 100х100мм |  |
| Обшивка стен | Горизонтальные рейки, имитация бруса 16мм |  |
| Заполнение проёмов | Открытые проемы |  |
| Количество входов | Открытая конструкция |  |
| Стропильная система | Стропила сечением 35х95(h) мм |  |
| Подшивка кровли | Отсутствует |  |
| Покрытие кровли | Поликарбонат монолитный |  |