Адрес: Моск. область

Модель: Тверь 1 ПН, увеличенная на 100 мм по высоте горловина.

Работы:

1. Установка и монтаж септика «под ключ».
2. Прокладка трубы для принудительного вывода очищенной воды в канаву.
3. Прокладка трубы аэратора, желательно под лентой фундамента (50 см под землей) и выход трубы в котельную через пустотную плиту перекрытия пола. Установка аэратора в котельной. Электрика и место под аэратор в котельной имеются.

Срок: август 2021

Прочее: Песок и вода имеются. На фасаде рядом с септиком есть вывод электричества.

