

**Необходимые параметры дома 4 на 9 м с терассой 9 на 2 м:**

|  |  |
| --- | --- |
| Основание | Оба ряда 150х150мм (камерной сушки) |
| Лаги пола | 50х150мм (камерной сушки) и 100х150мм (камерной сушки) |
| Несущие стены | 40х150мм(камерной сушки) |
| Перегородки 1-го этажа | 40х100мм(камерной сушки) |
| Потолочное перекрытие | 40х150мм (камерной сушки) |
| Высота потолка | 2,4м |
| Стропильная система | 40х150мм (камерной сушки) |
| Крыша | односкатнаяс подъёмом 0,6-0,7м, выступ крыши по длине террасы 85-90см(от стены)**.** |
| Обрешетка | 20х100мм (камерной сушки) |
| Кровельный материал | покрытие «Ондулин» серый |
| Поднебесники, свесы крыши, углы дома | Углы дома, поднебесники по фронтонам и свес крыши по длине ската 45-50 см, обшить вагонкой хвойных пород (камерной сушки) |
| Полы черновые 1-го этажа | 18-22мм (камерной сушки) |
| Полы чистовые | Шпунтованная доска 36мм.(камерной сушки). В санузле чистовой пол из доски 20х100мм (камерной сушки), сделать под уклон (слив в одну точку).. |
| Утепление полов | Рулонный утеплитель (Кнауф), утепление пола– **150мм**. Проложить ветрозащиту Наноизол А для наружных работ и пароизоляция Наноизол В для внутренних работ. |
| Утепление потолков и отделка | Потолки в доме подшить горизонтально, вагонкой (камерной сушки) 12,5-16мм толщиной, хвойных пород, утепление (рулонный утеплитель «Кнауф» 150мм.) пароизоляция Наноизол В для внутренних работ. |
| Стены и перегородки | утепление стен в 150 мм., перегородок в 100мм. Плитный утеплитель РоквулЛайтБаттс (или аналог), стены обшить вагонкой хвойных пород (камерной сушки) по пароизоляции Наноизол В. |
| Плинтусовка | На чистовом полу, потолке и углах, устанавить плинтус хвойных пород. |
| Отделка дома с наружи | Несущие стены дома, фронтоны зашить имитацией бруса 120-190мм (камерной сушки) хвойных пород, |
| Окна | **Окна ПВХ, москитные сетки, фурнитура, подоконники и отливы закажем лично за свой счет**, размеры: 1,0х1,6м – (2шт.), 1,8х1м – (1шт), |
| Двери | Входная металлическая утепленная |
| Терраса и пандус | Открытая терраса без крыши, столбов и ограждений, размер террасы 2х9м. |
| Вентиляция | Во фронтонах установить вентиляционные решетки  В комнате смонтировать приточный вентиляционный клапан в стену |

****

****

**Планировка**

****