**Состав работ**

**ремонт деревянного дома с перепланировкой помещения и устройством санузла**

**Материал: Заказчик, Исполнитель по согласованию с Заказчиком**

Пол:

* Устройство люка в подполье
* Утепление пола минплитой по существующим балкам с укладкой пароизоляции
* Укладка фанеры и ЦСП для устройства основания под керамогранит
* Устройство гидроизоляции
* Устройство покрытия из керамогранита
* Устройство плинтуса из керамогранита

Потолок:

* Устройство обрешетки
* Монтаж пароизоляции
* Обшивка потолка осиновой вагонкой

Стены:

* Устройство двух перегородок (деревянный каркас с заполнением минплитой, пароизоляция)
* Устройство каркасов под сантехнику, бойлер
* Обшивка перегородок гипсокартоном под плитку, осиновой вагонкой (со стороны жилого помещения – вагонка из сосны)

Двери:

* Монтаж дверей 2 шт

Вентиляция:

* Устройство вытяжки в санузле и на кухне