|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Газетов А.Н./ |
| « \_ \_ » декабря 2021 г. | « \_ 05 \_\_ » декабря 2021 г |
| М.П. |  |

**Задание на выполнение отделочных работ**

по адресу: Российская Федерация, Московская обл., Наро-Фоминский район, д. Мишуткино, ул. Школьная, дом 1., уч.1, 2 этаж

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Лоджия утепленная 2эт | Утепление полов: панели RPG, толщина 10 односторонние. **Отопление**: Пленочный теплый пол REXANT RXM 220 -0,5- 4 51-0507-4 + Терморегулятор. Проложить вне ножек мебели что бы избежать локального перегрева. Пайка контактов.На 4 м² Длина пленки: 8 м Ширина пленки: 0,5 м Мощность: 880 ВтЦена: 3 503 рТермоизоляция лавсановая (подложка под теплый пол) EASTEC 320.00 кв. метр Подольск: Телефон:+7 499 112-43-60**Стены**: пеноблок 200х300х600, куплен.**Окна**: Окна шесть камер, ROTO, толщина рамы 80 - окна с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла) (как один из многих вариантов): ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 1460(В) Х 2180(Ш) SCHTERN цена 25 700 1460(В) Х 1340(Ш) SCHTERN цена 16900**Освещение**: два светильника на теплой части лоджии, один на холодной и далее подсветка лестницы сверху и диодная подсветка ступенек по низу.**Двери:** входная: ПЛАСТИКОВЫЕ ДВЕРИ 2160(В) Х 940(Ш) БАЛКОННЫЕ SCHTERN**Стена:** сайдинг Планкен <https://mk4s.ru/fasadnye-materialy/planken/> до 600 р/кв.метр (обработка маслом).К стене предусмотреть откидной столик для 4ех человек для обеда на лоджии. |
| 1. С
 | Гостиная-столовая 2эт | Оценить возможность демонтажа оконного блока и балконной двери. **- Стены и потолок**  - под покраску.В углу, где будет располагаться кухня – делаем демонтаж стены под вывод труб для раковины и стир. Машины.По стене, где будет кухонный гарнитур, установить розетки под электроплиту + духовой шкаф и вытяжку Также нужно делать вырезку в стене под выход вентиляции ( стена – брус). **Пол** -Вырезаем кусок прежнего деревянного пола под кухню и прилегающие к ней метры ( около 3-4 кв.м.)  и делаем : 1. гиро - изоляцию под место, где будет раковина, стир.машина. (1,5 кв метра). ;2. напольное покрытие из водостойкого ламината. Возможно, в связи с ограничением высоты нижних ящиков кухонного гарнитура и пролеганием наружной трубы отопления по низу , - придётся делать подиум для кухонного гарнитура. Но это нужно смотреть по месту. Остальную часть пола планируем оставить без изменений. .**Мебель.**  Разместить: пианино, диван, телевизор, кухонный гарнитур с варочной панелью, стиральная машина, обеденный стол на 8мь персон.Кухня будет БУ (варианты на фото)**Трубы**: канализационная примерно 20 см. от пола. Теплая и горяча вода не проведены. При монтаже мебели надо будет прорезать под канализационную трубу стенки.  |

Очень Важное условие нашей совместной работы.

Заранее обговорить с рабочими подробный план работ с чертежём - хотя бы от руки ( что, где, и в каком месте будет находиться, в том числе розетки, и каким материалом это делать).

Нужно точно обговаривать срок выполнения работ по каждому пункту.

