**Строительство заборов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Кол-во** | **Стоимость** **ед. работ** | **Итого****стоимость работ** |
| 1. **Забор с кирпичными столбами на бетонном основании (общая длина 28 м, ворота 5 м, калитка 1 м)**
 |
| **1. Демонтаж кирпичных столбов забора** в 1,5 кирпича без фундаментов под ними с погрузкой, включая подбор и погрузку боя кирпича и строительного мусора вручную  | 6 шт |  |  |
| **2.1.** **Устройство фундамента забора** от правой границы до имеющейся фундаментной плиты гаража: 2.1.1. Разметка осей, разбивка, планировка и разработка траншеи вручную глубиной 80 см, с устройством гравийно-песчаной подушки с проливкой и послойным трамбованием 20 см (10 см песок, 10 см гравий) 2.1.2. Бурение (углубление) шурфов под профильные трубы в местах устройства столбов на глубину 50 см 2.1.3. Монтаж опалубки ленточного фундамента шириной 25 см, в местах столбов шириной 50Х50 см, высота фундамента над уровнем земли 15 см.2.1.4. Армирование ленточного фундамента арматурой 8-10 мм2.1.5. Установка профильных труб 80х80 в местах устройства столбов2.1.6. Бетонирование ленты фундамента с использованием товарного бетона с вибрированием *(заливка с миксера Заказчика)* | 14 пог. м5 шт.14 пог. м14 пог. м5 шт.14 пог. м |  |  |
|
|
| **2.2.** **Устройство фундамента забора** от левой границы до имеющейся фундаментной плиты гаража: 2.1.1. Разметка осей, разбивка, планировка и разработка траншеи вручную глубиной 80 см, с устройством гравийно-песчаной подушки с проливкой и послойным трамбованием 20 см (10 см песок, 10 см гравий) 2.1.2. Бурение (углубление) шурфов под профильные трубы в местах устройства столбов на глубину 50 см 2.1.3. Монтаж опалубки ленточного фундамента шириной 25 см, в местах столбов шириной 50Х50 см, высота фундамента над уровнем земли 50 см.2.1.4. Армирование ленточного фундамента арматурой 8-10 мм2.1.5. Установка профильных труб 80х80 в местах устройства столбов2.1.6. Бетонирование ленты фундамента с использованием товарного бетона с вибрированием  | 7 пог. м3 шт.7 пог. м7 пог. м3 шт.7 пог. м |  |  |
| **3. Кладка кирпичных столбов** шириной 2,5 кирпича высотой 2 мизоблицовочного одинарного кирпича, полный цветной (черный) шов с устройством отсечной гидроизоляции под первым рядом кладки | 9 шт |  |  |
| **4. Заливка внутренней полости кирпичных столбов** цементно-песчаной смесью (раствор приготовляется на месте) | 9 шт |  |  |
| **5. Монтаж белых декоративных элементов (поясов)** на кирпичные столбы из архбетона шириной 20 см на Z-профиль | 18 шт |  |  |
| **6. Кладка пролетов из кирпича** облицовочного одинарного в один кирпич 4-х рядов кирпича, полный цветной (черный) шов с устройством отсечной гидроизоляции под первым рядом кладки | 18 пог м |  |  |
|
| **7. Установка отливов на ленточный фундамент** и на кирпичную кладку пролетов | 18 пог м |  |  |
| **8. Заполнение проемов деревянными окрашенными досками** шириной 140 мм (планкен) | 24 м2 |  |  |
| **9. Установка «зонтов» (колпаков)** на кирпичные столбы | 9 шт |  |  |
|
| **10. Установка декоративной П-образной планки из оцинкованного железа** (верхняя граница ограждения) | 18 пог м |  |  |
| **Итого устройство забора с кирпичными столбами:**  |
| 1. **Забор с металлическими столбами 80х80 на бетонном основании (общая длина 30 м)**
 |
| **1.** **Устройство фундамента забора** 1.1. Разметка осей, разбивка, планировка и разработка траншеи вручную глубиной 50 см, с устройством гравийно-песчаной подушки с проливкой и послойным трамбованием 20 см (10 см песок, 10 см гравий) 1.2. Монтаж опалубки ленточного фундамента шириной 20 см, высота фундамента над уровнем земли 50 см.1.3. Армирование ленточного фундамента арматурой 8-10 мм1.4. Установка профильных труб 80х80 в местах устройства столбов1.5. Бетонирование ленты фундамента с использованием товарного бетона с вибрированием *(заливка с миксера Заказчика)* | 30 пог. м30 пог. м30 пог. м11 шт.30 пог. м |  |  |
|
| **2. Окраска металлических столбов с грунтовкой** | 11 шт. |  |  |
| **3. Установка отливов на ленточный фундамент**  | 30 пог м |  |  |
| **4. Заполнение проемов деревянными окрашенными досками** шириной 140 мм (планкен) | 60 м2 |  |  |
|
| **5. Установка декоративной П-образной планки из оцинкованного железа (верхняя граница ограждения)** | 30 пог м |  |  |
| **Итого устройство забора с металлическими столбами:**  |
| **ВСЕГО по всем видам работ:**  |
| **В общую стоимость работ включено: 1) обустройство строительного городка (бытовка, туалет, душ предоставляются Заказчиком); 2) все необходимые погрузочно-разгрузочные (такелажные) работы; 3) поднос и подъем материалов; 4) приготовление растворов; 5) сборка и разборка опалубки и строительных лесов; 6) уборка строительного и бытового мусора (вывоз мусора за счет Заказчика). Все расходные материалы для производства работ предоставляются Заказчиком. Инструменты и оборудование предоставляются Подрядчиком.** |