**Площадка мусоросборника.**

Распашные ворота с калиткой

5 м

5 м

2 м

6 м

Ограждение по периметру (18 пог. м.) – профлист (цвет зеленый)

Навес над площадкой 6х2

Распашные ворота с калиткой на площадке 5х5

Бетонное основание толщиной 0,15 м.