|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммерческое предложение на выполнение внутренних штукатурных работ | | | | | |
| **Наименование работ/материалов** | **Ед.изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед.** | **Сумма** | **Примечания** |
| **Спецификация работ** | | | | | |
| Штукатурка **СТЕН** механизированным способом **ГИПСОВОЙ** смесью по маякам  **"ПОД ШПАКЛЕВКУ"** - СНиП 3.04.01-87 **«Высококачественная штукатурка»** | м.кв. | 267,0 |  |  |  |
| Штукатурка **СТЕН** механизированным способом **ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ** смесью по маякам "**ПОД ШПАКЛЕВКУ**" - СНиП 3.04.01-87 **«Высококачественная штукатурка»** (маяки вынимаются, производится затирка поверхности) | м.кв. | 108,8 |  |  |  |
| Штукатурка **ОКОННЫХ и ДВЕРНЫХ** откосов | м.п. | 80,0 |  |  |  |
| Монтаж штукатурных **УГЛОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ПРОФИЛЕЙ** | м.п. | 41,7 |  |  |  |
| Разгрузка и подъем материала | тонн | 7,9 |  |  |  |
| Уборка помещений, вынос мусора | шт. | 1,0 |  |  |  |
| **Спецификация материалов** | | | | | |
| Штукатурка БЕЛАЯ ГИПСОВАЯ для машинного нанесения "СТАРАТЕЛИ" (мешок 30кг, расход 9кг\м.кв. при толщине слоя 10мм) на СТЕНЫ | кг | 4020,0 |  |  | 134 мешков |
| Штукатурка БЕЛАЯ ГИПСОВАЯ для машинного нанесения "СТАРАТЕЛИ" (мешок 30кг, расход 9кг\м.кв. при толщине слоя 10мм) на ОТКОСЫ | кг | 510,0 |  |  | 17 мешков |
| Штукатурка ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ для машинного нанесения Крайзель 521 (мешок 30кг, расход 14кг\м.кв. при толщине слоя 10мм) на СТЕНЫ | кг | 3270,0 |  |  | 109 мешков |
| Штукатурка ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ для машинного нанесения Крайзель 521 (мешок 30кг, расход 14кг\м.кв. при толщине слоя 10мм) на ОТКОСЫ | кг | 60,0 |  |  | 2 мешков |
| Грунтовка Бетон-контакт "Старатели" 20 кг (расход 0,35 л на 1 кв.м.) | шт. | 2,0 |  |  |  |
| Грунтовка универсальная для впитывающих оснований Кнауф Миттельгрунд, 10 кг (расход 0,06-0,15 л на 1 кв.м.) | шт. | 4,0 |  |  |  |
| Сетка фасадная армированная стеклотканевая щелочестойкая 1м.х50м X-Glass Gold Э 5х5мм, 50м.кв. **(Для армирования стыков разнородных материалов)** | рул. | 2,0 |  |  |  |
| Профиль примыкающий ПВХ с армирующей сеткой, 2,4м | шт. | 37,0 |  |  | На окна для исключения образования трещин между рамой и штукатурным  слоем откоса |
| Маяк штукатурный перфорированный 6 мм, 3м | шт. | 188,0 |  |  |  |
| Штукатурный сетчатый оцинкованный угол (профиль угловой), 3м | шт. | 61,0 |  |  |  |
| Доставка материалов (грузоподъемность до 10,0 т), 27км от МКАД | шт. | 1,0 |  |  |  |
|  | | | | |  |
| **Итого по работам:** | | |  | |
| **Итого по работам со скидкой:** | | |  | |
| **Итого по материалам:** | | |  | |
| **Общая стоимость работ и материалов:** | | |  | |