
Проект Дома



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Характеристики** | | |
| **Тип фундамента** | монолитная ж/б плита (250 мм) |  |
| **Тип наружных стен** | Монолитный |  |
| **Тип внутренних несущих стен** | Монолит 150мм, кирпич или блок 150 мм. |  |
| **Тип внутренних стен** | кирпич или блок 100 мм |  |
| **Тип перекрытий** | монолитные ж/б над 1 и 2 этажом |  |
| **Тип кровли** | Натуральная (цементно- песчаная) или битумная черепица |  |
| **Наружная отделка** | Облицовочный кирпич |  |
| **Наружная отделка цоколя** | облицовочный камень = 47,4 м2 |  |
| **Высота дома** | 8,60м ? от нулевой отметки |  |
| **Высота 1-го этажа** | 3,00 |  |
| **Высота 2-го этажа** | 2,70 |  |
| **Мансардный этаж** | 2? |
| **Лестница между 1 и 2 этажами и мансардой** | Монолитная |  |
| **Мощность котла** |  |  |
| **Утеплитель** | минеральная вата = 326,90 |  |
| **Окна** | из ПВХ профилей |  |