|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата печати:18.07.2019 18:23:59 |
|  |  | **Заказ в КП «Белаго» (Раменский район, с. Кривцы)** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Изделие №**  | **1** | **Количество:** | **2шт.** | Окно **поз. 2, 9** |  | Цвет основы ПВХ | Белый |
| Image00001.jpg | Система: | Grazio |  | Уплотнение внешнее | Черное |
| Фурн.: | Roto NT |  | Уплотнение внутренние | Черное |
| Цвет внеш.: | 2052089 | С-1 | Уплотнение внешнее | Черное |
|  | С-1 | Уплотнение внутренние | Черное |
| Цвет внутр.: | 2052089 |
| С-1 | Тип оконной ручки | Roto Line |
|  |
| Заполнение: | 4-14-4-14-4i\_Cl.G.N |
| С-1 | Цвет накладок на петли | Коричневый |
| Рама: | 505510/601 Коробка 63\_Grazio бел. основа |
| С-1 | Цвет ручки оконной | Коричневый |
| Импост: |  |
|  | С-1 | Пов отк комплектация | Улучшенная для ШС=590-689мм |
| Створка: | 505700/601 Створка Z55\_Grazio бел. основа |
| Раскладка: |
|  |
| Порог: |  |
|  |
| Коммент: | поз. 2, 9 |
| **Изделие №**  | **2** | **Количество:** | **1шт.** | Окно **поз. 8** |  | Цвет основы ПВХ | Белый |
| Image00002.jpg | Система: | Grazio |  | Уплотнение внешнее | Черное |
| Фурн.: | Roto NT |  | Уплотнение внутренние | Черное |
| Цвет внеш.: | 2052089 | С-1 | Уплотнение внешнее | Черное |
|  | С-1 | Уплотнение внутренние | Черное |
| Цвет внутр.: | 2052089 |
| С-1 | Тип оконной ручки | Roto Line |
|  |
| Заполнение: | 4-14-4-14-4i\_Cl.G.N |
| С-1 | Цвет накладок на петли | Коричневый |
| Рама: | 505510/601 Коробка 63\_Grazio бел. основа |
| С-1 | Цвет ручки оконной | Коричневый |
| Импост: |  |
|  | С-1 | Пов отк комплектация | Улучшенная для ШС=590-689мм |
| Створка: | 505700/601 Створка Z55\_Grazio бел. основа |
| Раскладка: |
|  |
| Порог: |  |
|  |
| Коммент: | поз. 8 |
| **Изделие №**  | **3** | **Количество:** | **1шт.** | Окно **поз. 3** |  | Цвет основы ПВХ | Белый |
| Image00003.jpg | Система: | Grazio |  | Уплотнение внешнее | Черное |
| Фурн.: | Roto NT |  | Уплотнение внутренние | Черное |
| Цвет внеш.: | 2052089 | С-1 | Уплотнение внешнее | Черное |
|  | С-1 | Уплотнение внутренние | Черное |
| Цвет внутр.: | 2052089 |
| С-1 | Средний прижим | Внешний |
|  |
| Заполнение: | 4-14-4-14-4i\_Cl.G.N |
| С-1 | Тип оконной ручки | Roto Line |
| Рама: | 505510/601 Коробка 63\_Grazio бел. основа |
| С-1 | Цвет накладок на петли | Коричневый |
| Импост: |  |
|  | С-1 | Цвет ручки оконной | Коричневый |
| Створка: | 505700/601 Створка Z55\_Grazio бел. основа |
|  |
| Раскладка: |  |
| Порог: |  |
|  |
| Коммент: | поз. 3 |
|  |
|  |
| **Примечание:**  |  |  Стр: 1 из 3 |
|  |
|  | Версия настроек №0 |  |  | Дата печати:18.07.2019 18:23:59 |
| **Изделие №**  | **4** | **Количество:** | **2шт.** | Окно **поз. 4, 5** |  | Цвет основы ПВХ | Белый |
| Image00004.jpg | Система: | Grazio |  | Уплотнение внешнее | Черное |
| Фурн.: | Roto NT |  | Уплотнение внутренние | Черное |
| Цвет внеш.: | 2052089 | С-1 | Уплотнение внешнее | Черное |
|  | С-1 | Уплотнение внутренние | Черное |
| Цвет внутр.: | 2052089 |
| С-1 | Тип оконной ручки | Roto Line |
|  |
| Заполнение: | 4-14-4-14-4i\_Cl.G.N |
| С-1 | Цвет накладок на петли | Коричневый |
| Рама: | 505510/601 Коробка 63\_Grazio бел. основа |
| С-1 | Цвет ручки оконной | Коричневый |
| Импост: | 505600/601 Импост 76\_Grazio бел. основа |
| С-1 | Пов отк комплектация | Простая для ШС=590-689мм |
| Створка: | 505700/601 Створка Z55\_Grazio бел. основа |
|  |
| Раскладка: |  |
| Порог: |  |
|  |
| Коммент: | поз. 4, 5 |
| **Изделие №**  | **5** | **Количество:** | **1шт.** | Балконная дверь **поз. 6** |  | Цвет основы ПВХ | Белый |
| Image00005.jpg | Система: | Grazio |  | Уплотнение внешнее | Черное |
| Фурн.: | Roto NT |  | Уплотнение внутренние | Черное |
| Цвет внеш.: | 2052089 | С-1 | Уплотнение внешнее | Черное |
|  | С-1 | Уплотнение внутренние | Черное |
| Цвет внутр.: | 2052089 |
| С-1 | Поворотная комплектация | Улучшенная |
|  |
| Заполнение: | 4-14-4-14-4i\_Cl.G.N |
| С-1 | Средний прижим | Скрытый |
| Рама: | 505510/601 Коробка 63\_Grazio бел. основа |
| С-1 | Тип оконной ручки | Roto Line |
| Импост: |  |
|  | С-1 | Цвет накладок на петли | Коричневый |
| Створка: | 505700/601 Створка Z55\_Grazio бел. основа |
| С-1 | Цвет ручки оконной | Коричневый |
| Раскладка: |
|  |
| Порог: |  |
|  |
| Коммент: | поз. 6 |
| **Изделие №**  | **6** | **Количество:** | **1шт.** | Окно **поз. 7** |  | Цвет основы ПВХ | Белый |
| Image00006.jpg | Система: | Grazio |  | Уплотнение внешнее | Черное |
| Фурн.: | Roto NT |  | Уплотнение внутренние | Черное |
| Цвет внеш.: | 2052089 | С-1 | Уплотнение внешнее | Черное |
|  | С-1 | Уплотнение внутренние | Черное |
| Цвет внутр.: | 2052089 |
| С-1 | Тип оконной ручки | Roto Line |
|  |
| Заполнение: | 4-14-4-14-4i\_Cl.G.N |
| С-1 | Цвет накладок на петли | Коричневый |
| Рама: | 505510/601 Коробка 63\_Grazio бел. основа |
| С-1 | Цвет ручки оконной | Коричневый |
| Импост: |  |
|  | С-1 | Пов отк комплектация | Простая для ШС=590-689мм |
| Створка: | 505700/601 Створка Z55\_Grazio бел. основа |
|  |
| Раскладка: |  |
| Порог: |  |
|  |
| Коммент: | поз. 7 |
| **№** | **Наименование** | **Размеры** | **S** | **Кол-во** | **Цена** | **Стоимость** | **Со скидкой** |
| 1 | Окно Rehau Grazio (Фурнитура Roto NT) | 830 x 1100 | 1,82 | 2 |  |  |  |
| 2 | Окно Rehau Grazio (Фурнитура Roto NT) | 830 x 1100 | 0,91 | 1 |  |  |  |
| 3 | Окно Rehau Grazio (Фурнитура Roto NT) | 830 x 700 | 0,58 | 1 |  |  |  |
| 4 | Окно Rehau Grazio (Фурнитура Roto NT) | 1730 x 1000 | 3,46 | 2 |  |  |  |
| 5 | Балконная дверь во внутрь Rehau Grazio (Фурнитура Roto NT) | 830 x 1950 | 1,62 | 1 |  |  |  |
| 6 | Окно Rehau Grazio (Фурнитура Roto NT) | 760 x 1100 | 0,84 | 1 |  |  |  |
| **Итого:**  |  |  |
|  |
|  |  |  Стр: 2 из 3 |
|  |
| Бланк #362 | Версия настроек №0 |  | Дата печати:18.07.2019 18:23:59 |
| **Дополнительная продукция к заказу** |
| **№** | **Артикул** | **Наименование** | **Размеры** | **Кол-во** | **Ед** | **Цена** | **Стоимость** | **Со скидкой** |
| **7** | **Отлив полиэстр 100 мм(Коричневый)** | **900 x 100мм** | **5,00** | **шт.** |  |  |  |
| 7.1 | отл.п/э100 | отлив п/э.100(Коричневый) | 900мм | 4,50 | м.п. |  |
| **8** | **Отлив полиэстр 100 мм(Коричневый)** | **1800 x 100мм** | **2,00** | **шт.** |  |  |  |
| 8.1 | отл.п/э100 | отлив п/э.100(Коричневый) | 1800мм | 3,60 | м.п. |  |
| **Итого:**  |  |  |
|  |
| **Общая площадь заказа, м.кв.** | **9,23** | **м.кв.** |
| **Стоимость изделий** |  | **руб**  |
| **Доставка** |  | **руб** |
| **Подъем на этаж** |  | **руб** |
| **Монтаж** |  | **руб** |
| **ИТОГО** |  | **руб** |
|  |
| **Срок исполнения заказа -**  |
| **Исполнитель – (название компании, контакты – адрес, тел., сайт, ФИО составителя)** |
| Окна ПВХ. Профиль **Rehau Grazio (** **70мм/5 камер)**– 8  конструкций**.**Цвет : ламинация 2052089 с 2-х сторон на белой основе,  уплотнитель черный.Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий (общей шириной 40мм).Фурнитура **ROTO NT**. Ручки **Roto Line**коричневые.В комплектации к окнам: отливы (коричневые). |
| Фурнитура **ROTO NT**. Ручки **Roto Line**коричневые.В комплектации к окнам: отливы (коричневые). |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |
|  |