1. Мощение.

Изменения к генплану:

* Увеличена зона парковки «от забора до забора»,
* Увеличена зона мощения перед домом до конца мангала,
* Снизу у газона требуется площадка для качелей (3\*2м)

На сезон 2019 планируется только обустройство под чистовое покрытие (брусчатка) без монтажа брусчатки.

Приблизительные объемы: парковка, площадка перед домом – 200 кв.м., отмостка – 30 м, дорожки 50 м.

Расчет требуется в двух вариантах:

* Парковка и дорожки на бетонной подушке,
* Парковка на бетонной подушке, дорожки на песчано-гравийной.

1. Освещение

Требуется прокладка кабеля и установка фонарей на участке.

Требуется прокладка кабеля к розеткам (бытовка, мангал, елка)

1. Автоматический полив

Требуется обустройство автоматического полива газона по всей зеленой зоне, а также размещение зон для ручного полива на огороде. Есть центральное водоснабжение.

Внизу слева имеется сборный колодец дренажной воды из-под фундамента, нужно рассмотреть возможность использования воды из него (переключение) при заполняемости колодца.