ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

*По отделочным работам для бригад*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Стоимость работ за ед. изм.** |
| 1 | Кирпичная кладка перегородок с армированием и устройством проемов | м2 | 1 | 600 |
| 2 | Штукатурка цементно-известковая по сетке, с установкой маяков (до 50 мм) | м2 | 1 | 400 |
| 3 | Штукатурка гипсовая, с установкой маяков (до 20 мм) | м2 | 1 | 350 |
| 4 | Устройство гипсокартонных перегородок (тип Knauf C112, 2 слоя гипоскартона с 2-х сторон, профиль 75 мм, утеплитель), с устройством проемов и откосов, с расшивкой швов ГКЛ с 2-ух сторон, оклейкой швов серпянкой и шпатлевкой швов с 2-ух сторон | м2 | 1 | 930 |
| 5 | Облицовка стен (тип Knauf С 626 в 2 слоя гипсокартона, профиль 60\*27, и др.) с устройством проемов, откосов, с расшивкой швов ГКЛ, с устройством проемов, оклейкой серпянкой и шпатлевкой швов | м2 | 1 | 600 |
| 6 | Облицовка стен (тип Knauf С 626 в 2 слоя гипсокартона, профиль 60\*27, и др. с устройством проемов, утеплитель) с устройством проемов, откосов, с расшивкой швов ГКЛ, с устройством проемов, оклейкой серпянкой и шпатлевкой швов | м2 | 1 | 650 |
| 7 | Устройство гипсокартонных перегородок и коробов (тип Knauf С112, 2 слоя гипсокартона с 1-ой стороны, профиль 75 мм и др.), с устройством проёмов и откосов, с расшивкой швов ГКЛ, с одной стороны с устройством проемов, оклейкой серпянкой и шпатлевкой швов с 1-ой стороны | м2 | 1 | 600 |
| 8 | Устройство гипсокартонных разноуровневых потолков (тип Knauf) в 1 слой, с устройством проемов, с расшивкой швов ГКЛ, оклейкой серпянкой и шпатлевкой швов | м2 | 1 | 700 |
| 9 | Сплошное оклеивание поверхности ГКЛ стеклохолстом на клею | м2 | 1 | 80 |
| 10 | Шпатлевка стен с шлифовкой по штукатурке в 2 слоя | м2 | 1 | 300 |
| 11 | Грунтовка стен в 1 слой | м2 | 1 | 20 |
| 12 | Шпатлевка стен с шлифовкой по ГКЛ в 2 слоя | м2 | 1 | 260 |
| 13 | Покраска стен в 2 слоя | м2 | 1 | 120 |
| 14 | Шпатлевка потолков с шлифовкой из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 1 | 280 |
| 15 | Шпатлевка потолков с шлифовкой по бетонным поверхностям в 2 слоя | м2 | 1 | 320 |
| 16 | Грунтовка потолков в 1 слой | м2 | 1 | 30 |
| 17 | Штукатурка гипсовая потолка | м2 | 1 | 420 |
| 18 | Покраска потолков в 2 слоя | м2 | 1 | 160 |
| 19 | Керамическая плитка по стенам на плиточном клее | м2 | 1 | 600 |
| 20 | Керамическая плитка по полам на плиточном клее | м2 | 1 | 500 |
| 21 | Устройство металлических подвесных потолков | м2 | 1 | 600 |
| 22 | Устройство реечных потолков | м2 | 1 | 360 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |