|  |
| --- |
|  Работа по реконструкции дома в деревне Сопки |
| п/п | Наименование  | Операция | Количество | Ориентировочная стоимость материала | Сумма | Стоимость работ |
| 1 | Пол в помещениях | Установка лаг 50\*100 с пропиткой | 0,2м куб |  |  |  |
|  |  | Черновой пол 0,25\*100 | 0,5 м куб |  |  |  |
|  |  | Укладка паро-, гидро- изоляции А,Б | 40 м кв |  |  |  |
|  |  | Укладка мин.ваты слоем 5 см | 15 м кв |  |  |  |
|  |  | Укладка половой сухой доски | 1 м куб |  |  |  |
|  |  | Укладка ОСБ плиты  | 18 м кв |  |  |  |
|  |  | Укладка линолеума | 18 м кв |  |  |  |
| 2 | Стены и потолок в помещениях | Установка бруска 50\*50 сухого | 130 м пог |  |  |  |
|  |  | Укладка паро-, гидро- изоляции А,Б | 144 м кв |  |  |  |
|  |  | Утепление 5 см | 100 м кв |  |  |  |
|  |  | Установка имитации бруса | 2 м куб |  |  |  |
| 3 | Веранда | Стойка струганный брус | 1 м куб |  |  |  |
|  |  | Балки 100\*100 сырые | 0,5 м куб |  |  |  |
|  |  | Доска струганная сухая 50\*100 | 1,5 м куб |  |  |  |
|  |  | Вагонка естественной сушки | 1,5 м куб |  |  |  |
|  |  | Выставить каркас , выложить полы, установить перила, подшивка потолка  |  |  |  |  |
| 4  | Крыша | Установка стропил, балок, карнизов ветровых коньковыз, зашивка фронтонов | 60 м кв |  |  |  |
|  |  | Стропила 50\*150 | 16 шт |  |  |  |
|  |  | Балки 50\*150 | 8 шт |  |  |  |
|  |  | Вагонка естественной влажности | 1 м куб |  |  |  |
|  |  | Обрешетка 0,25\*150 | 1,5 м куб |  |  |  |
|  |  | Метизы по факту |  |  |  |  |