**Модернизация и утепление бытовки 3х6 м   
основное помещение 3х4, санузел 3х2**

1. Необходимо выполнить укладку пола из досок + щит из ДСП + линолиум
2. Выполнить утепление стен и потолка мин ватой 50 мм
3. Обшить имитацией бруса стены и потолок.
4. Возведение терассы на существующие сваи или будут новые.   
   
5. Должно получится как на примере ниже   
   
6. Возведение крыши как на примере ниже  
   